**Замена щеток генератора.**

Щетки генератора заменяем в сборе со щеткодержателем. Для наглядности операцию по замене щеток показываем на снятом генераторе, но их можно поменять и на автомобиле.

|  |
| --- |
| 21065-135 |
| **Снимаем штекер провода с вывода «67» генератора (вывода щеткодержателя).**  |

|  |
| --- |
| 21065-137 |
| **Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления щеткодержателя...**  |

|  |
| --- |
| 21065-139 |
| **...и вынимаем его.**  |

Щетки должны выступать из щеткодержателя не меньше чем на 5 мм. В противном случае заменяем щеткодержатель. Через отверстие в крышке генератора обдуваем ротор сжатым воздухом, чтобы удалить угольную пыль. Устанавливаем щеткодержатель в обратной последовательности.