**Очистка топливного фильтра.**

|  |
| --- |
| 2106-234 |
| **Ключом «на 19» отворачиваем пробку фильтра (для наглядности корпус воздушного фильтра снят)...** |

Чтобы остатки топлива не вытекли, вставляем в шланг болт М8 и затягиваем хомут.

|  |
| --- |
| 2106-235 |
| **...и вынимаем ее вместе с фильтром.** |

|  |
| --- |
| 2106-236 |
| **Фильтр и пробку промываем в ацетоне и обдуваем сжатым воздухом от шинного насоса.** |

Устанавливаем фильтр в порядке, обратном снятию.