**Разборка и проверка деталей крышки карбюратора.**

|  |
| --- |
| 2106-301 |
| **Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления корпуса пускового устройства...**  |

|  |
| --- |
| 2106-304 |
| **...и снимаем корпус и тягу.**  |

|  |
| --- |
| 2106-307 |
| **Вынимаем резиновое уплотнитель-нов кольцо.**  |

|  |
| --- |
| 2106-309 |
| **Нажав на шток диафрагмы, закрываем пальцем входное отверстие.**  |

У исправного пускового устройства шток вернется в исходное положение только после открытия отверстия. Если этого не происходит, то...

|  |
| --- |
| 2106-300 |
| **...крестообразной отверткой oтво-рачиваем три винта...**  |

|  |
| --- |
| 2106-303 |
| **...и, разобрав корпус пускового устройства, меняем неисправную прокладку или диафрагму.**  |

Собираем крышку корпуса карбюратора в порядке, обратном разборке. Регулируем уровень топлива и величину приоткрытая воздушной заслонки (см. «Регулировка карбюратора»).