**Регулировка двери.**

Зазоры по периметру двери должны быть одинаковыми. Для регулировки по высоте ослабляем затяжку винтов обеих петель и перемещаем дверь по вертикали. Удерживая ее в требуемом положении, заворачиваем винты крестообразной отверткой. Прикрываем дверь и проверяем ее положение в проеме. При необходимости повторяем регулировку. Наружная поверхность двери не должна быть утоплена или выступать относительно соседних двери и крыла. Если необходимо выдвинуть или «утопить» верхнюю часть двери, ослабляем затяжку трех винтов верхней петли и выдвигаем на себя, либо утапливаем верхнюю часть двери. Заворачиваем винты отверткой, закрываем дверь и проверяем совпадение наружных поверхностей дверей и крыла. Таким же образом регулируем нижнюю часть двери. После регулировки окончательно затягиваем винты ударной крестообразной отверткой.

|  |
| --- |
| 21065-629 |
| **При необходимости дверь можно снять не разбирая. Для этого выполняем операции, указанные на фото 1 и 4. (см. «Замена двери и ограничителя двери »)** |