|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   **Снятие маслоотделителя.**

|  |
| --- |
| 2106-93 |
| **Вынимаем указатель уровня масла (щуп).**  |

|  |
| --- |
| 2106-95 |
| **Ослабив хомуты, отсоединяем большой...**  |

|  |
| --- |
| 2106-98 |
| **...и малый шланги вентиляции картера.**  |

|  |
| --- |
| 2106-103 |
| **Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления крышки сапуна.**  |

|  |
| --- |
| 2106-106 |
| **Снимаем уплотнительную медную шайбу.**  |

|  |
| --- |
| 2106-108 |
| **Снимаем крышку сапуна...**  |

|  |
| --- |
| 2106-111 |
| **...и прокладку крышки.**  |

|  |
| --- |
| 2106-99 |
| **Затягиваем две гайки М8 на шпильке и ключом «на 13» отворачиваем ее.**  |

|  |
| --- |
| 2106-102 |
| **Вынимаем шпильку...**  |

|  |
| --- |
| 2106-105 |
| **...и маслоотделитель.**  |

Промываем детали маслоотделителя бензином, после чего устанавливаем их в обратной последовательности.  |