|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Снятие маслоотделителя.**   |  | | --- | | 2106-93 | | **Вынимаем указатель уровня масла (щуп).** |  |  | | --- | | 2106-95 | | **Ослабив хомуты, отсоединяем большой...** |  |  | | --- | | 2106-98 | | **...и малый шланги вентиляции картера.** |  |  | | --- | | 2106-103 | | **Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления крышки сапуна.** |  |  | | --- | | 2106-106 | | **Снимаем уплотнительную медную шайбу.** |  |  | | --- | | 2106-108 | | **Снимаем крышку сапуна...** |  |  | | --- | | 2106-111 | | **...и прокладку крышки.** |  |  | | --- | | 2106-99 | | **Затягиваем две гайки М8 на шпильке и ключом «на 13» отворачиваем ее.** |  |  | | --- | | 2106-102 | | **Вынимаем шпильку...** |  |  | | --- | | 2106-105 | | **...и маслоотделитель.** |   Промываем детали маслоотделителя бензином, после чего устанавливаем их в обратной последовательности. |