**Замена бокового указателя поворота.**

Вынимаем патрон с лампой (см. «Замена лампы бокового указателя поворота»).

|  |
| --- |
| 21065-313 |
| **С внутренней стороны крыла ключом «на 8» отворачиваем две гайки крепления указателя, придерживая его снаружи.**  |

|  |
| --- |
| 21065-315 |
| **Снимаем указатель поворота.**  |

Новый указатель устанавливаем в порядке, обратном снятию.

|  |
| --- |
| 21065-319 |
| **Для замены патрона снимаем его с проводов и подсоединяем к ним новый.**  |