**Замена цилиндра наружной ручки передней двери.**

Снимаем обивку двери (см. «Замена обивки двери»). Снимаем замок двери (см. «Замена замка передней двери»), оставив фиксатор замка на стойке.

|  |
| --- |
| 21065-597 |
| **Ключом «на 8» отворачиваем две гайки крепления наружной ручки двери...**  |

|  |
| --- |
| 21065-601 |
| **...и снимаем ручку с двери,..**  |

|  |
| --- |
| 21065-603 |
| **...а также ее уплотнитель.**  |

|  |
| --- |
| 21065-591 |
| **Снимаем резиновую прокладку ручки.**  |

|  |
| --- |
| 21065-593 |
| **Выбиваем стопорный палец.**  |

|  |
| --- |
| 21065-595 |
| **...и снимаем поводок.**  |

|  |
| --- |
| 21065-598 |
| **Плоскогубцами или отверткой снимаем пружину, запомнив ее положение,...**  |

|  |
| --- |
| 21065-600 |
| **...и вынимаем цилиндр (личинку) замка).**  |

Заменяем цилиндр новым и устанавливаем ручку в обратной последовательности.