**Замена датчика указателя уровня топлива.**

Снимаем пластмассовую накладку бензобака (см. «Замена обивки багажника»).

|  |
| --- |
| 21065-466 |
| **Отсоединяем два провода от выводов датчика, предварительно пометив их расположение.** |

|  |
| --- |
| 21065-468 |
| **Крестообразной отверткой ослабляем винт крепления хомута топливного шланга и снимаем шланг со штуцера топливозаборника.** |

|  |
| --- |
| 21065-471 |
| **Ключом «на 7» отворачиваем шесть гаек...** |

|  |
| --- |
| 21065-474 |
| **...и аккуратно вынимаем датчик из бензобака.** |

Устанавливаем новый датчик в обратной последовательности.

|  |
| --- |
| 21065-476 |
| **Под одну из гаек датчика устанавливаем «массовый» провод.** |