**Замена форсунок омывателя ветрового стекла.**

Вынуть форсунку, не повредив ее фиксаторы, затруднительно. Поэтому старую форсунку просто выдергиваем пассатижами, предварительно сняв шланг, надетый на ее штуцер под рамкой ветрового стекла. Удобнее эту работу выполнять в теплое время года -мягкий шланг снимается легче. Зимой, прежде чем снять (или надеть) шланг, согреваем его рукой.

|  |
| --- |
| 21065-410 |
| **Ставим новую форсунку, направив жиклер на стекло. Убеждаемся, что оба усика-фиксатора защелкнулись.**  |

|  |
| --- |
| 21065-402 |
| **Придерживая форсунку, снизу надеваем на нее подводящий шланг.**  |

Так же заменяем и вторую форсунку.