**Замена контактной части выключателя зажигания.**

Снимаем выключатель зажигания (см. «Замена выключателя зажигания»).

|  |
| --- |
| 21065-107 |
| **Поддев тонкой отверткой, снимаем стопорное кольцо.**  |

|  |
| --- |
| 21065-110 |
| **Вынимаем контактную часть из корпуса выключателя.**  |

Собираем и устанавливаем выключатель в обратной последовательности, учитывая, что...

|  |
| --- |
| 21065-114 |
| **...пазы в корпусе выключателя и выступы контактной части имеют разную ширину, поэтому контактная часть устанавливается в выключатель только в одном положении.**  |

|  |
| --- |
| 21065-116 |
| **Чтобы при сборке не гадать, ориентируйтесь по выводам «15» и «30», которые должны быть напротив запорного стержня замка.**  |

|  |
| --- |
| **Коммутация клемм выключателя зажигания**  |

|  |
| --- |
| 21065-112 |