**Замена корпуса вещевого ящика.**

Снимаем полку панели приборов (см. «Замена полки панели приборов»). Открываем крышку вещевого ящика.

|  |
| --- |
| 21065-558 |
| **В левом переднем углу вещевого ящика крестообразной отверткой отворачиваем два самореза...**  |

|  |
| --- |
| 21065-560 |
| **...и вынимаем боковину корпуса вещевого ящика.**  |

|  |
| --- |
| 21065-553 |
| **Крестообразной отверткой под панелью приборов отворачиваем два самореза крепления корпуса к моторному щиту...**  |

|  |
| --- |
| 21065-555 |
| **...и три самореза крепления корпуса к поперечному усилителю под панелью приборов.**  |

|  |
| --- |
| 21065-556 |
| **Снимаем корпус вещевого ящика с автомобиля.**  |