**Замена кожуха радиатора.**

Сливаем жидкость из системы охлаждения двигателя. Отсоединяем шланги от труб радиатора отопителя и снимаем уплотнитель (см. «Замена крана отопителя»). Снимаем панель приборов (см. «Замена панели приборов»).

|  |
| --- |
| 21065-681 |
| **Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза и снимаем кронштейн рычагов управления отопителем с поперечного усилителя кузова.**  |

|  |
| --- |
| 21065-685 |
| **Ключом «на 7» отворачиваем саморез...**  |

|  |
| --- |
| 21065-688 |
| **...и отсоединяем от рычага тягу крана отопителя.**  |

Аналогично отсоединяем от второго рычага тягу воздушной заслонки и снимаем кронштейн с автомобиля. Ключом «на 10» отворачиваем гайку левого переднего крепления кожуха радиатора к кузову и снимаем со шпильки «минусовой» провод электровентилятора отопителя (см. «Замена электровентилятора отопителя»).