**Замена крышки багажника.**

Снимаем замок крышки багажника (см. «Замена замка крышки багажника»).

|  |
| --- |
| 21065-657 |
| **Ключом «на 10» отворачиваем по две гайки крепления крышки к правой и левой петлям и снимаем крышку багажника.**  |

Устанавливаем новую крышку багажника в обратной последовательности, после чего, несколько ослабив винты, осторожно закрываем крышку. Добиваемся равномерности зазоров по трем сторонам, аккуратно приоткрываем крышку и окончательно затягиваем гайки ее крепления. Последним устанавливаем замок крышки багажника (см. «Замена замка крышки багажника»).

|  |
| --- |
| 21065-661 |
| **При необходимости регулируем усилие торсионов, переставляя их в пазах петель плоскогубцами.**  |