**Замена наружной ручки задней двери.**

Снимаем обивку двери (см. «Замена обивки дверей»).

|  |
| --- |
| 21065-577 |
| **Поддев отверткой, отсоединяем от замка тягу привода (см. «Замена привода замка задней двери»).** |

|  |
| --- |
| 21065-579 |
| **Крестообразной отверткой отворачиваем два винта и утапливаем внутреннюю ручку замка внутрь двери (см. «Замена замка передней двери»).** |

|  |
| --- |
| 21065-583 |
| **Крестообразной отверткой отворачиваем три винта крепления замка...** |

|  |
| --- |
| 21065-586 |
| **...и снимаем замок с двери вместе с тягой и внутренней ручкой.** |

|  |
| --- |
| 21065-588 |
| **Ключом «на 8» отворачиваем две гайки крепления ручки...** |

|  |
| --- |
| 21065-590 |
| **...и снимаем наружную ручку с двери.** |

Устанавливаем ручку в обратной последовательности. Перед установкой обивки двери проверяем работу замка.