**Замена натяжителя цепи привода распределительного вала.**

Натяжитель установлен под выпускным патрубком рубашки системы охлаждения.

|  |
| --- |
| 2106-110 |
| **Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления натяжителя к головке блока цилиндров.**  |

|  |
| --- |
| 2106-100 |
| **Вынимаем его...**  |

|  |
| --- |
| 2106-101 |
| **...и снимаем с него уплотнительную прокладку.**  |

|  |
| --- |
| 2106-104 |
| **Зажав натяжитель в тисках, ключом «на 13» отворачиваем колпач-ковую гайку.**  |

|  |
| --- |
| 2106-107 |
| **Проверяем исправность цангового зажима. При поломке лапки зажима меняем колпачок или натяжитель в сборе.**  |

|  |
| --- |
| 2106-109 |
| **Утапливаем плунжер в корпус натяжителя до упора и, удерживая его в таком положении, затягиваем кол-пачковую гайку.** |

Устанавливаем натяжитель в блок цилиндров (при необходимости заменив поврежденную прокладку).

|  |
| --- |
| 2106-112 |
| **Повернув коленчатый вал по часовой стрелке (чтобы натянулась цепь), ослабляем затяжку колпачко-вой гайки - «разряжаем» натяжи-тель - и вновь затягиваем гайку.**  |