**Замена обивки боковины.**

Снимаем полку панели приборов (см. «Замена полки панели приборов»).

|  |
| --- |
| 21065-546 |
| **Поддеваем отверткой и вынимаем пластиковые кнопки (пистоны) крепления обивки.** |

|  |
| --- |
| 21065-549 |
| **Если извлечь кнопки из отверстий не удается, бокорезами откусываем их шляпки...** |

|  |
| --- |
| 21065-551 |
| **...и снимаем обивку боковины. Остатки кнопок выдергиваем плоскогубцами.** |

Устанавливаем обивку боковины в порядке, обратном снятию, закрепляя ее новыми кнопками.