**Замена обивки двери.**

|  |
| --- |
| 21065-571 |
| **Поддев отверткой, вынимаем заглушку подлокотника.** |

|  |
| --- |
| 21065-573 |
| **Крестообразной отверткой через отверстия подлокотника отворачиваем три винта его крепления и снимаем подлокотник.** |

|  |
| --- |
| 21065-576 |
| **Вводим лезвие шлицевой отвертки между розеткой и облицовкой ручки стеклоподъемника. Отжимая облицовку от розетки, расцепляем их и снимаем облицовку ручки.** |

|  |
| --- |
| 21065-580 |
| **Снимаем ручку и розетку ручки.** |

|  |
| --- |
| 21065-582 |
| **Поддев шлицевой отверткой, снимаем облицовку внутренней ручки замка двери.** |

|  |
| --- |
| 21065-585 |
| **Поддев шлицевой отверткой, «отщелкиваем» 7 пластиковых фиксаторов крепления обивки, расположенных по нижней и боковым сторонам двери.** |

|  |
| --- |
| 21065-589 |
| **Немного опускаем обивку и снимаем ее с внутренней ручки двери.** |

При необходимости, например, для замены стекла, снимаем накладку обивки.

|  |
| --- |
| 21065-578 |
| **Отворачиваем рукой или крестообразной отверткой кнопку блокировки замка.** |

|  |
| --- |
| 21065-581 |
| **Крестообразной отверткой отворачиваем саморез ее бокового крепления.** |

|  |
| --- |
| 21065-584 |
| **Шлицевой отверткой поддеваем и «отщелкиваем» три пластиковых фиксатора.** |

|  |
| --- |
| 21065-587 |
| **Приподняв, снимаем накладку с двери.** |

Устанавливаем обивку двери в обратной последовательности.