**Замена опускного и неподвижного стекол задней двери.**

Поднимаем стекло в верхнее положение. Снимаем обивку двери (см. «Замена обивки двери»). Отсоединяем от направляющего желобка тягу привода замка (см. «Замена привода замка задней двери»).

|  |
| --- |
| 21065-633 |
| **Ключом «на 8» отворачиваем болт и гайку крепления желобка...**  |

|  |
| --- |
| 21065-636 |
| **...и опускаем его, выведя из зацепления со стойкой.**  |

|  |
| --- |
| 21065-638 |
| **Опустив стекло, крестообразной отверткой отворачиваем винты его крепления к тросу стеклоподъемника. Опускаем стекло до упора в нижний ролик.**  |

|  |
| --- |
| 21065-628 |
| **Ключом «на 10» ослабляем затяжку натяжного ролика стеклоподъемника.**  |

|  |
| --- |
| 21065-630 |
| **Сняв трос с нижнего ролика, закрепляем его на двери в натянутом состоянии. Снимаем стекло с ролика и опускаем до упора.**  |

|  |
| --- |
| 21065-631 |
| **Вынимаем верхний уплотнитель.**  |

|  |
| --- |
| 21065-634 |
| **Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления стойки.**  |

|  |
| --- |
| 21065-637 |
| **Вместе с неподвижным стеклом выводим стойку вперед, раздвинув уплотнители хромированных окантовок.**  |

Снимаем наружную и внутреннюю хромированные окантовки (см. «Замена опускного стекла передней двери»).

|  |
| --- |
| 21065-640 |
| **Вынимаем опускное стекло из двери.**  |

Устанавливаем стекла в обратной последовательности.