**Замена опускного стекла передней двери.**

Поднимаем стекло и снимаем обивку двери (см. «Замена обивки двери»). Снимаем передний желобок (см. «Замена замка передней двери»).

|  |
| --- |
| 21065-606 |
| **Опускаем стекло. Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления обоймы стекла к тросу стеклоподъемника и опускаем стекло до упора.**  |

|  |
| --- |
| 21065-608 |
| **Ключом «на 10» ослабляем затяжку гайки натяжного ролика и, сдвинув его, ослабляем натяжение троса стеклоподъемника.**  |

|  |
| --- |
| 21065-611 |
| **Снимаем трос с нижнего ролика и, чтобы он не соскочил с канавок катушки стеклоподъемника, закрепляем его на двери в натянутом состоянии.**  |

|  |
| --- |
| 21065-613 |
| **Вынимаем стекло через вырез в нижней части двери.**  |

Новое стекло устанавливаем в обратной последовательности.