**Замена основного и дополнительного блоков предохранителей.**

|  |
| --- |
| 21065-97 |
| **Головкой «на 8» отворачиваем две гайки крепления блоков предохранителей к кузову...** |

|  |
| --- |
| 21065-90 |
| **...и снимаем блоки.** |

Чтобы не запутаться, каждый отсоединенный провод сразу присоединяем к соответствующему выводу нового блока. Для замены только дополнительного блока...

|  |
| --- |
| 21065-93 |
| **...той же головкой «на 8» отворачиваем две гайки крепления дополнительного блока к кронштейнам и пересоединяем провода на новый блок, как сказано выше.** |