**Замена переднего бампера.**

Вывешиваем передок автомобиля и для удобства снимаем переднее колесо. Если на машине установлены подкрылки, закрывающие кронштейны креплений бампера, снимаем их.

|  |
| --- |
| 21065-468 |
| **Ключом «на 13» отворачиваем два болта под передним крылом автомобиля.**  |

Аналогично отворачиваем болты второго крепления бампера с другой стороны автомобиля.

|  |
| --- |
| 21065-490 |
| **Снимаем бампер с автомобиля движением «на себя».**  |

Устанавливаем бампер в обратной последовательности.