**Замена передней манжеты коленчатого вала.**

Снимаем ремень привода генератора (см. «Замена ремня привода генератора»).

|  |
| --- |
| 2106-77 |
| **Включаем передачу и стояночный тормоз, после чего ключом «на 38» отворачиваем гайку крепления шкива коленчатого вала.** |

|  |
| --- |
| 2106-80 |
| **Монтажной лопаткой отжимаем шкив коленчатого вала от передней крышки...** |

|  |
| --- |
| 2106-84 |
| **...и снимаем шкив.** |

|  |
| --- |
| 2106-85 |
| **Поддеваем отверткой переднюю манжету коленчатого вала...** |

|  |
| --- |
| 2106-88 |
| **...и извлекаем ее из крышки.** |

|  |
| --- |
| 2106-91 |
| **Смазав моторным маслом рабочую кромку новой манжеты, запрессовываем ее в крышку, используя старую манжету как оправку.** |

Устанавливаем шкив в обратной последовательности. При этом следим, чтобы шпонка коленчатого вала попала в паз шкива.