**Замена подфарника.**

Если на автомобиле установлен подкрылок, снимаем его.

|  |
| --- |
| 21065-310 |
| **С внутренней стороны крыла торцевой головкой «на 8» отворачиваем две гайки крепления подфарника, предварительно смочив резьбу керосином или WD-40....**  |

|  |
| --- |
| 21065-312 |
| **...и вынимаем его из отверстия в панели кузова.**  |

|  |
| --- |
| 21065-307 |
| **Снимаем защитный резиновый чехол и отсоединяем три наконечника проводов, пометив или запомнив порядок их подсоединения.**  |

Устанавливаем новый подфарник в порядке, обратном снятию.