**Замена подушки опоры двигателя.**

Работу выполняем на подъемнике или смотровой канаве.

|  |
| --- |
| 2106-203 |
| **Головкой «на 17» через отверстие в поперечине отворачиваем гайку нижнего крепления подушки.**  |

|  |
| --- |
| 2106-195 |
| **Ключом «на 17» отворачиваем гайку верхнего крепления подушки.**  |

|  |
| --- |
| 2106-196 |
| **Домкратом приподнимаем двигатель и вынимаем подушку опоры.**  |

На ее место устанавливаем новую.

|  |
| --- |
| 2106-199 |
| **Гайку нижнего крепления подушки наживляем рукой через полость в верхней части поперечины и затягиваем ключом либо головкой «на 17».**  |

|  |
| --- |
| 2106-201 |
| **При необходимости разбираем подушку, зажимаем ее в тисках и ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления пластины подушки.**  |

|  |
| --- |
| 2106-204 |
| **Снимаем пластину и вынимаем остальные детали подушки.**  |

Собираем подушку в обратной последовательности.