**Замена предохранителей.**

Поддев отверткой, снимаем крышку основного блока.

|  |
| --- |
| 21065-87 |
| **Предохранители установлены между пружинными клеммами. У предохранителей номиналом 8А изолятор черного цвета, 16А - зеленого. Расположены они по порядку номеров слева направо.**  |

|  |
| --- |
| 21065-89 |
| **Отжав нижнюю или верхнюю клемму, вынимаем неисправный предохранитель и устанавливаем новый предохранитель соответствующего номинала (см. таблицу «Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями»).**  |

|  |
| --- |
| 21065-92 |
| **Защелкиваем крышку на место.**  |

|  |
| --- |
| 21065-95 |
| **Аналогично меняем предохранители в дополнительном блоке.**  |