**Замена привода замка задней двери.**

Снимаем обивку двери (см. «Замена обивки двери»).

|  |
| --- |
| 21065-632 |
| **Отсоединяем хомут тяги привода от направляющей опускного стекла.** |

|  |
| --- |
| 21065-635 |
| **Шлицевой отверткой отсоединяем тягу привода от замка.** |

|  |
| --- |
| 21065-639 |
| **Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления кронштейна привода...** |

|  |
| --- |
| 21065-627 |
| **...и вынимаем привод из двери.** |

Новый привод устанавливаем в порядке, обратном снятию.