**Замена прокладки крышки головки блока цилиндров.**

Снимаем с карбюратора корпус воздушного фильтра (см. «Замена карбюратора»).

|  |
| --- |
| 2106-146 |
| **Тонкой отверткой поддеваем и сни- маем пружинную скобу...** |

|  |
| --- |
| 2106-148 |
| **...и отсоединяем тягу от валика привода дроссельной заслонки.** |

Отверткой поддеваем и отсоединяем тягу привода дроссельной заслонки от карбюратора (см. «Замена карбюратора»).

|  |
| --- |
| 2106-152 |
| **Отверткой поддеваем и снимаем стопорную пружинную шайбу рычага.** |

|  |
| --- |
| 2106-155 |
| **Снимаем с оси рычаг вместе с тягами.** |

|  |
| --- |
| 2106-157 |
| **Снимаем с кронштейна топливный шланг карбюратора.** |

Отверткой поддеваем и отсоединяем тягу привода дроссельной заслонки от карбюратора (см. «Замена карбюратора»).

|  |
| --- |
| 2106-160 |
| **Ключом «на 10» отворачиваем восемь гаек крепления крышки головки блока цилиндров...** |

|  |
| --- |
| 2106-149 |
| **...и снимаем со шпилек специальные шайбы.** |

|  |
| --- |
| 2106-151 |
| **Разжимаем держатель и освобождаем шланг вакуумного усилителя тормозов и жгут проводов.** |

|  |
| --- |
| 2106-154 |
| **Снимаем крышку головки блока...** |

|  |
| --- |
| 2106-158 |
| **...и прокладку крышки.** |

|  |
| --- |
| 2106-161 |
| **Порядок затягивания гаек крепле- ния крышки головки блока двига- телей 2103, 2106.** |

Заменив прокладку, устанавливаем крышку в обратной последовательности, затягивая болты в порядке, указанном на рисунке.