**Замена распределителя зажигания.**

|  |
| --- |
| 21065-241 |
| **Снимаем шланг со штуцера вакуумного регулятора опережения зажигания.**  |

|  |
| --- |
| 21065-243 |
| **Ключом «на 13» отворачиваем гайку и снимаем стопорную пластину.**  |

|  |
| --- |
| 21065-246 |
| **Вынимаем распределитель зажигания из блока цилиндров,...**  |

|  |
| --- |
| 21065-247 |
| **...не потеряв уплотнительную прокладку.**  |

|  |
| --- |
| 21065-250 |
| **Ключом «на 7» отворачиваем гайку, снимаем наконечник провода низкого напряжения с вывода и подсоединяем его к выводу нового регулятора.**  |

Устанавливаем распределитель в блок цилиндров и регулируем угол опережения зажигания (см. «Регулировка угла опережения зажигания»).