**Замена реле-прерывателя указателя поворота и аварийной сигнализации.**

Реле (231.3747) закреплено на переднем щите за комбинацией приборов. Снимаем комбинацию приборов (см. «Снятие комбинации приборов»).

|  |
| --- |
| 21065-96 |
| **Отсоединяем соединительную колодку от выводов реле.**  |

|  |
| --- |
| 21065-91 |
| **Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления реле и меняем его, подложив под гайку наконечники двух проводов «масса».**  |