**Замена реле лампы сигнализатора заряда аккумуляторной батареи.**

Реле РС702 закреплено на брызговике правого лонжерона в моторном отсеке двумя саморезами. Под один из саморезов установлен наконечник «массы».

|  |
| --- |
| 21065-94 |
| **Пометив или записав порядок подсоединения проводов, снимаем их с выводов реле. Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления реле и меняем его.**  |

Провода подсоединяем согласно сделанным меткам.