**Замена ремня безопасности переднего сиденья.**

|  |
| --- |
| 21065-544 |
| **Поддев отверткой, снимаем декоративные накладки нижнего...** |

|  |
| --- |
| 21065-547 |
| **...и верхнего креплений ремня безопасности к средней стойке.** |

|  |
| --- |
| 21065-548 |
| **Ключом или головкой «на 17» отворачиваем болт верхнего крепления.** |

|  |
| --- |
| 21065-541a |
| **Тем же инструментом отворачиваем болт нижнего крепления и снимаем ремень и катушку ремня безопасности.** |

|  |
| --- |
| 21065-543 |
| **Ключом или головкой «на 17» отворачиваем болт крепления фиксатора ремня к тоннелю пола...** |

|  |
| --- |
| 21065-545 |
| **...и снимаем его.** |

Новый ремень устанавливаем в обратной последовательности.