**Замена салазок переднего сиденья.**

|  |
| --- |
| 21065-521 |
| **Плоскогубцами извлекаем пружинную стопорную скобу.**  |

|  |
| --- |
| 21065-524 |
| **Придерживая сверху тягу с пружиной, отворачиваем винт-ручку регулирования наклона спинки сиденья.**  |

|  |
| --- |
| 21065-527 |
| **Торцевым ключом «на 8» отворачиваем задний болт крепления салазок.**  |

|  |
| --- |
| 21065-519 |
| **В освободившееся отверстие вставляем крестообразную отвертку и отворачиваем передний болт крепления салазок. Придерживая отверткой, плавно отпускаем салазки до полного сжатия пружины.**  |

Для снятия вторых салазок достаточно отвернуть два болта их крепления. Устанавливаем новые салазки в обратной последовательности.