**Замена шестерни привода масляного насоса.**

Снимаем распределитель зажигания (см. «Замена распределителя зажигания»).

|  |
| --- |
| 2106-116 |
| **Запрессовываем в шлицевое отверстие шестерни алюминиевую или деревянную оправку. Оправка должна заходить в отверстие с небольшим натягом. Потянув за оправку, извлекаем шестерню из блока цилиндров.** |

Новую шестерню устанавливаем на место таким же способом.

**ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны, не уроните шестерню в блок цилиндров.**