**Замена стеклоподъемника двери.**

Вынимаем из двери опускное стекло (см. «Замена опускного стекла передней (или задней) двери»). Чтобы тросик стеклоподъемника не соскочил с желобков барабана, связываем его проволокой. Ключом «на 10» ослабляем затяжку винта крепления натяжного ролика (см. «Замена опускного стекла передней (задней) двери») и снимаем с него трос. Снимаем трос с остальных роликов двери.

|  |
| --- |
| 21065-618 |
| **Ключом «на 8» отворачиваем три гайки крепления механизма стеклоподъемника...** |

|  |
| --- |
| 21065-621 |
| **...и вынимаем его из двери.** |

|  |
| --- |
| 21065-624 |
| **При необходимости окончательно отворачиваем гайку натяжного ролика и вынимаем ролик из двери.** |

Устанавливаем стеклоподъемник в обратной последовательности. Снимаем проволоку только после натяжения троса.