**Замена уплотнителя крышки багажника.**

|  |
| --- |
| 21065-659 |
| **Снимать уплотнитель с отбортовки начинаем со стыка.**  |

|  |
| --- |
| 21065-663 |
| **Пропускаем новый уплотнитель за петлями крышки багажника,...**  |

|  |
| --- |
| 21065-665 |
| **...равномерно распределяем его по периметру проема, не надевая на отбортовку. Соединяем концы уплотнителя в середине задней панели.**  |

Надеваем уплотнитель на отбортовку задней панели, начиная со стыка, а затем и по всему периметру. Окончательно осаживаем уплотнитель рукой либо легкими ударами киянки.