**Замена успокоителя цепи привода распределительного вала.**

Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»,

|  |
| --- |
| 2106-20 |
| **Удерживая отверткой успокоитель цепи, ключом «на 10» отворачиваем два болта его крепления.** |

|  |
| --- |
| 2106-12 |
| **Вынимаем успокоитель**  |

Устанавливаем успокоитель в обратной последовательности. Не перепутайте болты. Верхний болт крепления успокоителя длиннее нижнего.