**Замена ветрового стекла.**

**Эту работу следует выполнять вдвоем.**

|  |
| --- |
| **21065-497** |
| **Крестообразной отверткой отворачиваем три самореза...** |

|  |
| --- |
| **21065-498** |
| **...и снимаем накладку стойки ветрового стекла.** |

**Аналогично снимаем накладку второй стойки. Снимаем накладку потолка (см. «Замена накладки потолка»). Начинаем работу с одного из верхних углов стекла.**

|  |
| --- |
| **21065-503** |
| **Шлицевой отверткой упираемся во внутреннюю кромку уплотнителя стекла и заправляем ее за отбортовку. Фиксируем уплотнитель, вставив в образовавшуюся щель отвертку, но не глубоко, чтобы стекло не треснуло. Второй отверткой продолжаем заправлять уплотнитель за отбортовку крыши.** |

**Сначала «проходим» верхнюю часть стекла, а затем две боковые. Одновременно с двух сторон выдавливаем стекло из проема...**

|  |
| --- |
| **21065-496** |
| **...и снимаем его.** |

**Снимаем окантовку и уплотнитель со стекла. Чтобы не поцарапать новое стекло, расстилаем на капоте или столе мягкую ткань. Укладываем на нее стекло.**

|  |
| --- |
| **21065-499** |
| **Расправляем и надеваем на стекло уплотнитель, начиная с углов, а затем по всему периметру.** |

|  |
| --- |
| **21065-501** |
| **Переворачиваем стекло и движениями из стороны в сторону заправляем окантовку в уплотнитель.** |

|  |
| --- |
| **21065-504** |
| **Стык окантовки закрываем замком.** |

|  |
| --- |
| **21065-505** |
| **Снова переворачиваем стекло и заправляем в разрез уплотнителя шнур толщиной 4-6 мм и длиной чуть больше периметра стекла. Концы шнура перехлестываем в середине нижней кромки стекла.** |

**Прикладываем стекло и центрируем его в проеме кузова. Один человек снаружи осторожно нажимает на нижнюю часть стекла, а второй - в салоне - начинает вытягивать шнур из уплотнителя сначала за один конец, а затем и за второй. Нажимая на уплотнитель пальцами, глубже сажаем его на отбортовку. Таким образом «проходим» всю нижнюю часть стекла.**

|  |
| --- |
| **21065-507** |
| **Несильными ударами ладонью по верхней кромке стекла в направлении сверху вниз «осаживаем» стекло.** |

**Вытягиваем шнур по боковым сторонам стекла.**

|  |
| --- |
| **21065-510** |
| **Верхнюю кромку уплотнителя заправляем, вытаскивая веревку в направлении от краев к середине и рукой «помогая» уплотнителю садиться глубже на отбортовку.** |

**Устанавливаем накладки потолка и стоек крыши в порядке, обратном снятию.**