**Замена выключателей на щитке приборов.**

|  |
| --- |
| 21065-434 |
| **Выключатель можно вынуть из щитка, потянув его за клавишу на себя.** |

Если вынуть выключатель не удается,...

|  |
| --- |
| 21065-435 |
| **...поддев отверткой, извлекаем его вместе с рамкой.** |

|  |
| --- |
| 21065-438 |
| **Снимаем с его выводов соединительную колодку.** |

|  |
| --- |
| 21065-441 |
| **Сжав с боков выключателя фиксаторы, вынимаем его из рамки.** |

|  |
| --- |
| 21065-444 |
| **Рамку устанавливаем в щиток, предварительно продев в нее колодку с проводами** |

|  |
| --- |
| 21065-447 |
| **К выводам нового выключателя подсоединяем колодку и устанавливаем выключатель на место.** |