**Замена выключателя сигнала торможения.**

Под панелью приборов со стороны водителя...

|  |
| --- |
| 21065-350 |
| **...снимаем два штекера с выводов выключателя.** |

|  |
| --- |
| 21065-341 |
| **Ключом «на 19» отворачиваем пластмассовый буфер...** |

|  |
| --- |
| 21065-344 |
| **...и снимаем его.** |

|  |
| --- |
| 21065-346 |
| **Ослабляем затяжку контргайки и отворачиваем выключатель из резьбового отверстия кронштейна.** |

|  |
| --- |
| 21065-349 |
| **Установив новый выключатель, регулируем свободный ход педали тормоза (см. «Тормозная система»).** |

Провода подсоединяем к выключателю в произвольном порядке.