**Замена выключателя зажигания.**

Отсоединяем минусовую клемму аккумуляторной батареи. Снимаем кожух рулевой колонки (см. «Замена подрулевых переключателей»).

|  |
| --- |
| 21065-106 |
| **Снимаем штекеры проводов с выводов выключателя зажигания (показано со снятой комбинацией приборов).**  |

|  |
| --- |
| 21065-109 |
| **Крестообразной отверткой отворачиваем один...**  |

|  |
| --- |
| 21065-100 |
| **...и второй винты крепления выключателя зажигания к кронштейну рулевого вала.**  |

|  |
| --- |
| 21065-102 |
| **Поворачиваем ключ в замке выключателя в положение «О» («выключено»). Тонкой отверткой поджимаем фиксатор через отверстие в боковой стенке кронштейна и вынимаем выключатель на себя.**  |

Новый выключатель зажигания устанавливаем в последовательности, обратной снятию, предварительно вставив в замок ключ и повернув в положение «О» («выключено»).