**Замена задних амортизаторов.**

Работу удобнее выполнять на подъемнике. Для замены амортизатора вывешиваем колесо и подпираем стойкой балку заднего моста так, чтобы амортизатор немного сжался.

|  |
| --- |
| 21064-148 |
| **Двумя ключами "на 19" отворачиваем самоконтрящуюся гайку крепления нижней проушины амортизатора.** |

|  |
| --- |
| 21064-149 |
| **Вынимаем болт с шайбами и распорную втулку.** |

|  |
| --- |
| 21064-151 |
| **Ключом "на 19" отворачиваем самоконтрящуюся гайку крепления верхней проушины амортизатора и...** |

|  |
| --- |
| 21064-153 |
| < втулками. резиновыми с вместе амортизатор> |

Устанавливаем амортизатор в порядке, обратном снятию. Аналогично заменяем второй амортизатор.