**Замена замка крышки багажника.**

|  |
| --- |
| **21065-642** |
| **Торцевым ключом «на 10» отворачиваем две гайки...** |

|  |
| --- |
| **21065-645** |
| **...и снимаем замок крышки багажника с пружиной.** |

|  |
| --- |
| **21065-647** |
| **Из отверстия вынимаем привод замка...** |

|  |
| --- |
| **21065-650** |
| **...и снимаем уплотнительное кольцо.** |

|  |
| --- |
| **21065-653** |
| **Отметив положение фиксатора на задней панели, ключом «на 10» отворачиваем два болта...** |

|  |
| --- |
| **21065-655** |
| **...и снимаем фиксатор.** |

**Устанавливаем замок в обратной последовательности. Ослабив затяжку болтов фиксатора, регулируем его, перемещая в пределах прорезей под болты. Добиваемся четкой фиксации крышки замком.**