**Замена замка передней двери.**

**Поднимаем стекло и снимаем обивку двери (см. «Замена обивки двери»).**

|  |
| --- |
| **21065-592** |
| **С торцевой стороны двери крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления заднего желобка...**  |

|  |
| --- |
| **21065-594** |
| **...и, чуть опустив, выводим язычок из паза и отодвигаем его в сторону.**  |

|  |
| --- |
| **21065-596** |
| **Шлицевой отверткой или плоскогубцами отсоединяем тягу кнопки выключения замка.**  |

|  |
| --- |
| **21065-599** |
| **Замок можно снять и с тягой, отвернув кнопку выключения замка (см. «Замена обивки двери»).**  |

|  |
| --- |
| **21065-602** |
| **Отсоединяем тягу выключателя замка наружной ручки двери.**  |

|  |
| --- |
| **21065-604** |
| **Ключом «на 8» отворачиваем гайку крепления переднего желобка, отодвигаем пластиковый фартук и, опуская желобок, выводим его из зацепления со стойкой рамки поворотного стекла.**  |

|  |
| --- |
| **21065-609** |
| **Вынимаем передний желобок из двери.**  |

|  |
| --- |
| **21065-612** |
| **Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления внутренней ручки двери...**  |

|  |
| --- |
| **21065-614** |
| **...и утапливаем ручку внутрь двери.**  |

|  |
| --- |
| **21065-615** |
| **Крестообразной отверткой отворачиваем три винта крепления замка...**  |

|  |
| --- |
| **21065-605** |
| **...и вынимаем его из двери вместе с тягой и внутренней ручкой.**  |

|  |
| --- |
| **21065-607** |
| **Отметив фломастером положение фиксатора на стойке, ключом «на 10» отворачиваем три болта крепления...**  |

|  |
| --- |
| **21065-610** |
| **...и снимаем со стойки фиксатор двери вместе с регулировочными прокладками. (Сохраняем их при установке нового фиксатора).**  |

**Смазываем новый замок смазкой «Литол-24» или техническим вазелином, подсоединяем к нему тягу с ручкой и устанавливаем на машину в порядке, обратном снятию. Устанавливаем фиксатор. При необходимости, ослабив затяжку винтов фиксатора, перемещаем его по стойке в пределах прорезей под винты. Добиваемся четкой работы замка. Если замечаний к работе замка нет, собираем дверь.**