**Снятие деталей тормозного механизма переднего колеса.**

Вывешиваем и снимаем переднее колесо.

|  |
| --- |
| sis_torm-40 |
| **Для снятия колесного цилиндра расконтриваем и ключами "на 13" и "на 17" отворачиваем два болта крепления цилиндра к направляющим пальцам.** |

Разъединяем гибкий шланг и тормозную трубку. Выводим муфту шланга из держателя амортизаторной стойки (см. "Снятие переднего тормозного шланга").

|  |
| --- |
| sis_torm-32 |
| **Снимаем колесный цилиндр в сборе с суппортом.** |

|  |
| --- |
| sis_torm-34 |
| **Зажав суппорт в тиски с мягкими губками, шестигранником "на 10" отворачиваем два винта крепления цилиндра к суппорту.** |

|  |
| --- |
| sis_torm-37 |
| **Снимаем колесный цилиндр.** |

|  |
| --- |
| sis_torm-38 |
| **Поддеваем отверткой защитный чехол...** |

|  |
| --- |
| sis_torm-42 |
| **...и вынимаем направляющий палец тормозного механизма.** |

|  |
| --- |
| sis_torm-31 |
| **Для снятия тормозного диска головкой "на 17" отворачиваем два болта крепления направляющей колодки к поворотному кулаку.** |

|  |
| --- |
| sis_torm-33 |
| **Снимаем передний тормозной механизм в сборе (не разъединяя гидропривод) и подвязываем его к амортизаторной стойке.** |

|  |
| --- |
| sis_torm-36 |
| **Ключом "на 12" отворачиваем направляющие штифты...** |

|  |
| --- |
| sis_torm-39 |
| **...и снимаем тормозной диск.** |

|  |
| --- |
| sis_torm-41 |
| **Для снятия защитного кожуха тормозного диска ключом "на 10" отворачиваем три болта его крепления к поворотному кулаку.** |

|  |
| --- |
| sis_torm-44 |
| **Снимаем защитный кожух.** |

Собираем и устанавливаем тормозной механизм в обратной последовательности. Направляющие пальцы смазываем графитной смазкой. Болты крепления направляющей колодок и колесного цилиндра затягиваем моментом, указанным в приложении. Если гидропривод был по какой-либо причине разомкнут, необходимо его прокачать.