**Снятие и установка рулевого колеса.**

Отсоединяем минусовую клемму аккумуляторной батареи, чтобы при работе с рулевым колесом случайно не включить звуковой сигнал.

|  |
| --- |
| 21064-184 |
| **Отверткой снимаем заглушку в центре рулевого колеса.** |

|  |
| --- |
| 21064-187 |
| **Торцевым ключом «на 24» отворачиваем гайку крепления руля.** |

|  |
| --- |
| 21064-189 |
| **Снимаем рулевое колесо (см. «Замена подрулевых переключателей»).** |

Рулевое колесо устанавливается на вал только в одном положении.

|  |
| --- |
| 21064-182 |
| **На верхней шлицевой части рулевого вала имеются сдвоенные выступы, а в шлицевом отверстии ступицы рулевого колеса - сдвоенный паз.** |