**Снятие регулятора давления задних тормозов.**

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Для наглядности дополнительный глушитель снят.

|  |
| --- |
| sis_torm-83 |
| **Отверткой приподнимаем вверх скобу серьги рычага привода регулятора.**  |

|  |
| --- |
| sis_torm-86 |
| **Выводим конец рычага из отверстия серьги и снимаем скобу.**  |

|  |
| --- |
| sis_torm-88 |
| **Ключом "на 10" отворачиваем четыре штуцера тормозных трубок...**  |

|  |
| --- |
| sis_torm-78 |
| **...и выводим трубки из корпуса регулятора.**  |

Для предотвращения утечки жидкости из гидропривода на концы трубок надеваем защитные колпачки прокачных штуцеров колесных цилиндров. Регулятор давления можно снять без кронштейна крепления или вместе с ним.

|  |
| --- |
| sis_torm-81 |
| **Ключом "на 13" отворачиваем два болта крепления корпуса регулятора к кронштейну.**  |

|  |
| --- |
| sis_torm-85 |
| **Снимаем регулятор давления и рычаги его привода.**  |

|  |
| --- |
| sis_torm-87 |
| **Для снятия регулятора с кронштейном отворачиваем головкой "на 13" две гайки крепления кронштейна к кузову.**  |

|  |
| --- |
| sis_torm-79 |
| **Отсоединяем от регулятора давления кронштейн и рычаги привода.**  |

|  |
| --- |
| sis_torm-80 |
| **Ключом "на 8" отворачиваем болт крепления фиксатора упругого рычага.**  |

|  |
| --- |
| sis_torm-82 |
| **Снимаем фиксатор...**  |

|  |
| --- |
| sis_torm-84 |
| **...и разъединяем рычаги привода регулятора давления.**  |

После сборки и установки регулятора давления необходимо прокачать гидропривод (см. "Прокачка тормозов") и провести регулировку привода регулятора (см. "Проверка и регулировка привода регулятора давления задних тормозов").