**Замена резинометаллических шарниров нижних рычагов на автомобиле.**

Вывешиваем и снимаем колесо. P>

|  |
| --- |
| 21064-127 |
| **Ключом «на 22» отворачиваем две самоконтрящиеся гайки с оси нижнего рычага и снимаем упорные шайбы.** |

Выпрессовывать резинометалличе-ские шарниры удобно специальным приспособлением (см. «Приложения»).

|  |
| --- |
| 21064-130 |
| **Полый болт наворачиваем на резьбовой конец оси. Затягиваем большую гайку приспособления, давя на рычаг. При этом рычаг спрессовывается с шарнира, сидящего на оси рычага.** |

Аналогично выпрессовываем второй шарнир.

|  |
| --- |
| 21064-124 |
| **Вставив новый резинометаллический шарнир в рычаг, центрируем его в отверстии, монтажной лопаткой поджимая рычаг.** |

|  |
| --- |
| 21064-125 |
| **Устанавливаем с внутренней стороны рычага упор приспособления и запрессовываем в рычаг резинометаллический шарнир.** |