**Замена часов.**

Вынимаем часы из приборной панели (см. «Замена лампы подсветки часов»).

|  |
| --- |
| 21065-365 |
| **Вынув часы, отсоединяем наконечники проводов, запомнив или промаркировав порядок их подсоединения.** |

Вставляем фиксирующее кольцо часов в отверстие приборной панели и, подсоединив провода, устанавливаем новые часы на место.