|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Замена фар.**

|  |
| --- |
| 21065-302 |
| **В моторном отсеке отсоединяем два наконечника зеленого провода от фары дальнего света.**  |

Снимаем рамку фары (см. «Замена решетки радиатора»).

|  |
| --- |
| 21065-303 |
| **Крестообразной отверткой отворачиваем три самореза крепления корпуса фары к кузову...**  |

|  |
| --- |
| 21065-305 |
| **...и вынимаем фару.**  |

Устанавливаем новую фару в порядке, обратном снятию.

|  |
| --- |
| 21065-306 |
| **Для замены наружной фары отсоединяем наконечник питающего провода дальнего света от штекера внутренней фары.**  |

|  |
| --- |
| 21065-304 |
| **Отсоединяем наконечник питающего провода ближнего света (серого цвета).**  |

Дальнейший порядок разборки такой же, как для внутренней фары.  |